0 1 0 0.5 1 Piecewise cubic f(t) := B_4(4t)

0 1 0 0.5 1 C-inf g(t) := 55 * exp(1/(t-1)-1/t) for t in [0,1), 0 otherwise

Next>>

-256pi 0 256pi 0.1 0.2 0.3 |f^(w)|

-256pi 0 256pi 0.1 0.2 0.3 |g^(w)|